**Załącznik nr 5/B**

**PRZEDMIARY DO WYKONANIA ROBÓT REMONTOWYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SKIERNIWICACH UL.SZARYCH SZEREGÓW 6 (Budynek B).**

**KLATKI SCHODOWE – 3 szt.**

***I KLATKA SCHODOWA***  
1) Przygotowanie podłoża, malowanie ścian farbami emulsyjnymi (kolory) – 100 m2  
2) Przygotowanie podłoża, malowanie sufitów farbami emulsyjnymi (kolory) – 60 m23) Przygotowanie podłoża, malowanie farbami olejnymi lamperii – 75 m2  
4) Wykonanie drewnianych nakładek na poręcze balustradowe – 30 mb  
5) Malowanie farbami olejnymi istniejących balustrad schodowych-25 m2  
6) Wykonanie 2 szt. ażurowych osłon na okna na półpiętrach – 5 m2  
7) Malowanie 3 szt. żeliwnych grzejników żeberkowych i zabezpieczenie osłonami – 5 m2

***II KLATKA SCHODOWA***1) Demontaż stalowych konstrukcji w ilości 3 szt. – 65 m22) W miejscu zdemontowanych konstrukcji stalowych wymurować ścianki do wysokości ok. 108 cm oraz wstawić witryny ze szkła bezpiecznego. Ścianki pokryć płytkami klinkierowymi (Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową).   
3) Demontaż istniejących balustrad – 36 mb  
4) Wykonanie i montaż nowych balustrad – 36 mb  
5) Przygotowanie podłoża, malowanie ścian farbami emulsyjnymi (kolory) – 60 m2  
6) Przygotowanie podłoża, malowanie sufitów farbami emulsyjnymi (kolory) – 65 m2  
7) Przygotowanie podłoża, tynk mozaikowy na lamperiach – 30 m2

***III KLATKA SCHODOWA***  
1) Przygotowanie podłoża, malowanie ścian farbami emulsyjnymi (kolory) – 85 m2  
2) Przygotowanie podłoża, malowanie sufitów farbami emulsyjnymi (kolory) – 50 m23) Przygotowanie podłoża, malowanie farbami olejnymi lamperii – 60 m2  
4) Wykonanie drewnianych nakładek na poręcze balustradowe – 33 mb  
5) Malowanie farbami olejnymi istniejących balustrad schodowych - 25 m2  
6) Wykonanie 1 szt. ażurowej osłon na okno na półpiętrach – 2,5 m2  
7) Malowanie 3 szt. żeliwnych grzejników żeberkowych i zabezpieczenie osłonami – 5 m2   
  
UWAGA:  
W związku z koniecznością niektórych uzgodnień należy dokonać rozeznania i wizji lokalnej bezpośrednio u Zamawiającego w miejscu wskazanych robót celem uszczegółowienia przedmiarów.