Załącznik nr 6/A

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Nazwa inwestycji**: Wykonanie remontu sal lekcyjnych 21 i 22, odnowienie korytarzy dolnego i górnego w Szkole Podstawowej nr 4 im . M. Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach – budynek A

**Adres inwestycji**: 96-100 Skierniewice ul. Jasna 30

**Inwestor**: Miasto Skierniewice

**Adres** inwestora: 96-100 Skierniewice ul. Rynek 1

**Branża**: budowlana

**Sporządził kalkulację**:

**Data opracowania:** kwiecień 2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Podstawa  wyceny | Opis | j.m. | ilość | Cena zł | Wartość zł  (5x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Remont sali lekcyjnej nr 21** | | | | | |
| **Prace budowlane** | | | | | |
| 1  d.1 | **KNR 4-01**  **0354-13** | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 1 |  |  |
| 2  d.1 | **KNNR 5**  **1207-01** | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 20,00 |  |  |
| 3  d.1 | **KNR 4-01**  **0322-02** | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1 |  |  |
| 4  d.1 | **KNNR 5**  **1208-05** | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 20,00 |  |  |
| 5  d.1 | **KNR 4-01**  **1202-09** | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m² | m² | 139,24 |  |  |
| 6  d.1 | **KNR 19-01**  **0705-02** | Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych lub płyt wiórowo-cementowych | m² | 139,24 |  |  |
| 7  d.1 | **KNR 2-02**  **2009-02** | Tynki ( gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowanego ręcz. na ścianach na, podłożu z tynku | m² | 87,94 |  |  |
| 8  d.1 | **KNR 2-02**  **2009-07** | Tynki( gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowanego ręcz. na ścianach – dodatek za pogrubienie o 2mm | m² | 87,94 |  |  |
| 9  d.1 | **KNR 2-02**  **2009-04** | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowanego ręcz. na stropach, na podłożu z tynku | m² | 51,30 |  |  |
| 10  d.1 | **KNR 2-02**  **2009-08** | Tynki ( gładzie) jednowarstwowe  wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowanego ręcz. na stropach – dodatek za pogrubienie o 2 mm | m² | 51,30 |  |  |
| 11 d.1 | **KNR 2-02**  **1505-03** | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych-podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity | m² | 51,30 |  |  |
| 12  d.1 | **KNR 2-02**  **1505-03** | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych-podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany | m² | 43,76 |  |  |
| 13  d.1 | **KNR 2-02**  **1504-02** | Dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii | m² | 44,18 |  |  |
| 14  d.1 | **KNR 4-01**  **1212-28** | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm | m | 8,90 |  |  |
| 15  d.1 | **KNR 4-01**  **1209-10** | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1 m² | m² | 3,60 |  |  |
| 16  d.1 | **KNR-W 2-02**  **1130-03** | Warstwy wyrównawcze pod posadzki grubości do 10 mm | m² | 52,30 |  |  |
| 17  d.1 | **Analiza**  **własna** | Parkiet z deszczułek dębowych | m² | 52,30 |  |  |
| 18  d.1 | **KNR 4-01W**  **0816-03-050** | Mechaniczne szlifowanie posadzki z deszczułek o powierzchni ponad 8 m² | m² | 52,30 |  |  |
| 19  d.1 | **KNR-W 2-02**  **1122-07** | Lakierowanie posadzek i parkietów | m² | 52,30 |  |  |
| 20  d.1 | **Analiza**  **własna** | Listwy przypodłogowe, lakierowane 10 x 50 mm z drewna dębowego | m | 31,00 |  |  |
| 21  d.1 | **KNNR 2-02**  **1205-070-04** | Listwy ochronne, drewniane, lakierowane szerokości 200 mm | m | 8,70 |  |  |
| 22  d.1 | **KNR-W 2-02**  **1036-07** | Ochrona narożników przy drzwiach – listwa kątowa drewniana, lakierowana 100x100mm | m | 3,20 |  |  |
| 23 d.1 | **KNR 2-02**  **1114-07** | Wykonanie nakładek na parapety wewnętrzne z PCV z kapinosem szer. ok. 50 mm | m | 6,75 |  |  |
| **Instalacje elektryczne** | | | | | | |
| 24  d.1 | **KNR 4-03**  **1134-01** | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. | 6 |  |  |
| 25  d.1 | **KNNR 5**  **0101-05** | Rury RVKL 18 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton. | m | 20,00 |  |  |
| 26 d.1 | **KNNR 5**  **0203-05** | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² wciągane w kanały zamknięte | m | 20,00 |  |  |
| 27  d.1 | **KNR 5 - 08**  **0309-01-020** | Montaż do gotowego podłoża włącznika melaminowego p/t | szt. | 2 |  |  |
| 28  d.1 | **KNR 5-08**  **0309-03** | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach, z podłączeniem | szt. | 6 |  |  |
| 29  d.1 | **KNR 5-08**  **1134-01** | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej lub rastrem przykręcanych 2x40 W – oprawy inwestora | szt. | 6 |  |  |
| 30 d.1 | **KNKRB 5**  **0802-01-108** | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia ilości faz do 1 | pomiar | 1 |  |  |
| **Instalacje wodno - kanalizacyjne** | | | | | | |
| 31  d.1 | **KNR 4-02**  **0520-01-090** | Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m² | kpt. | 2 |  |  |
| 32  d.1 | **KNR 2-15**  **0419-01**  **analogia** | Grzejniki aluminiowe typu KFA G500 o wysokości 580 mm i długości 1000 mm | kpt. | 2 |  |  |
| 33  d.1 | **KNR-W 2-15**  **0411-01**  **analogia** | Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | 2 |  |  |
| 34  d.1 | **KNR-W 2-15**  **0411-02**  **analogia** | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm termoregulacyjne z głowicą | szt. | 2 |  |  |
| 2 | **Remont sali lekcyjnej nr 22** | | | | | |
| **Prace budowlane** | | | | | |
| 35  d.2 | **KNR 4-01**  **0354-13** | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 2 |  |  |
| 36  d.2 | **KNNR 5**  **1207-01** | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 20,00 |  |  |
| 37  d.2 | **KNR 4-01**  **0322-02** | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 2 |  |  |
| 38  d.2 | **KNNR 5**  **1208-05** | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 20,00 |  |  |
| 39  d.2 | **KNR 4-01**  **1202-09** | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m² | m² | 134,82 |  |  |
| 40  d.2 | **KNR 19-01**  **0705-02** | Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych lub płyt wiórowo-cementowych | m² | 134,82 |  |  |
| 41  d.2 | **KNR 2-02**  **2009-02** | Tynki( gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowanego ręcz. na ścianach na, podłożu z tynku | m² | 85,15 |  |  |
| 42  d.2 | **KNR 2-02**  **2009-07** | Tynki ( gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowanego ręcz. na ścianach –dodatek za pogrubienie o 2 mm | m² | 85,15 |  |  |
| 43  d.2 | **KNR 2-02**  **2009-04** | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowanego ręcz. na stropach na podłożu z tynku | m² | 49,67 |  |  |
| 44  d.2 | **KNR 2-02**  **2009-08** | Tynki ( gładzie) jednowarstwowe  wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowanego ręcz. na stropach – dodatek za pogrubienie o 2 mm | m² | 49,67 |  |  |
| 45  d.2 | **KNR 2-02**  **1505-03** | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity | m² | 49,67 |  |  |
| 46  d.2 | **KNR 2-02**  **1505-03** | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany | m² | 41,84 |  |  |
| 47  d.2 | **KNR 2-02**  **1504-02** | Dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii | m² | 43,31 |  |  |
| 48  d.2 | **KNR 4-01**  **1212-28** | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm | m | 6,80 |  |  |
| 49  d.2 | **KNR 4-01**  **1209-10** | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1 m² | m² | 3,60 |  |  |
| 50  d.2 | **KNR-W 2-02**  **1130-03** | Warstwy wyrównawcze pod posadzki grubości do 10 mm | m² | 50,67 |  |  |
| 51  d.2 | **Analiza**  **własna** | Parkiet z deszczułek dębowych | m² | 50,67 |  |  |
| 52  d.2 | **KNR 4-01W**  **0816-03-050** | Mechaniczne szlifowanie posadzki z deszczułek o powierzchni ponad 8 m² | m² | 50,67 |  |  |
| 53  d.2 | **KNR-W 2-02**  **1122-07** | Lakierowanie posadzek i parkietów | m² | 50,67 |  |  |
| 54  d.2 | **Analiza**  **własna** | Wymiana cokołów na listwy przypodłogowe 10 x 50 mm z drewna dębowego | m | 30,00 |  |  |
| 55  d.2 | **KNNR 2-02**  **1205-070-04** | Listwy ochronne drewniane, lakierowane szerokości 200 mm | m | 8,70 |  |  |
| 56  d.2 | **KNR-W 2-02**  **1036-07** | Ochrona narożników przy drzwiach – listwa kątowa drewniana, lakierowana 100x100mm | m | 3,20 |  |  |
| 57  d.2 | **KNR 2-02**  **1114-07** | Wykonanie nakładek na parapety wewnętrzne z PCV z kapinosem szer. ok. 50 mm | m | 6,70 |  |  |
| **Instalacje elektryczne** | | | | | | |
| 58  d.2 | **KNR 4-03**  **1134-01** | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. | 6 |  |  |
| 59  d.2 | **KNNR 5**  **0101-05** | Rury RVKL 18 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton. | m | 20,00 |  |  |
| 60  d.2 | **KNNR 5**  **0203-05** | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² wciągane w kanały zamknięte | m | 20,00 |  |  |
| 61  d.2 | **KNR 5 - 08**  **0309-01-020** | Montaż do gotowego podłoża włącznika melaminowego p/t | szt. | 2 |  |  |
| 62  d.2 | **KNR 5-08**  **0309-03** | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach, z podłączeniem | szt. | 6 |  |  |
| 63  d.2 | **KNR 5-08**  **1134-01** | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej lub rastrem przykręcanych 2x40 W – oprawy inwestora | szt. | 6 |  |  |
| 64  d.2 | **KNKRB 5**  **0802-01-108** | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia ilości faz do 1 | pomiar | 1 |  |  |
| **Instalacje wodno - kanalizacyjne** | | | | | | |
| 65  d.2 | **KNR 4-02**  **0520-01-090** | Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m² | kpt. | 2 |  |  |
| 66  d.2 | **KNR 2-15**  **0419-01**  **analogia** | Grzejniki aluminiowe typu KFA G500 o wysokości 580 mm i długości 1000 mm | szt. | 2 |  |  |
| 67  d.2 | **KNR-W 2-15**  **0411-01**  **analogia** | Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | 2 |  |  |
| 68  d.2 | **KNR-W 2-15**  **0411-02**  **analogia** | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm termoregulacyjne z głowicą | szt. | 2 |  |  |
| 3 | **Odnowienie korytarza dolnego** | | | | | |
| **Prace budowlane** | | | | | |
| 69  d.3 | **NNRNKB 202 1134-01+**  **KNR AT – 22**  **0101-01** | Czyszczenie i zagruntowanie podłoża | m². | 99,52 |  |  |
| 70  d.3 | **ZKNR C-2**  **1018-05** | Wykonanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77, żwirki kwarcowe1,4-2,0 mm | m² | 99,52 |  |  |
| 4 | **Odnowienie korytarza górnego** | | | | | |
| **Prace budowlane** | | | | | |
| 71  d.4 | **NNRNKB 202 1134-01+**  **KNR AT – 22**  **0101-01** | Czyszczenie i zagruntowanie podłoża | m². | 86,19 |  |  |
| 72  d.4 | **ZKNR C-2**  **1018-05** | Wykonanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77, żwirki kwarcowe1,4-2,0 mm | m² | 86,19 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT**  **Podatek VAT**  **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | |  |

Słownie złotych brutto: