Skierniewice , dnia 14 czerwca 2018 r.

ZP SP4 01/06/2018

**Zapytanie o cenę**

**i zaproszenie do składania ofert**

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Skierniewicach ul. Jasna 30 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia

o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro, prowadzonym poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

**„Wykonanie remontu sal lekcyjnych 21 i 22, odnowienie korytarzy: dolnego i górnego w budynku A oraz remont 3 klatek schodowych w budynku B w Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Skłodowskiej - Curie w Skierniewicach. ”**

**I. INWESTOR**

Miasto Skierniewice

96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1

NIP: 836-183- 55-52

 **II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sal lekcyjnych 21 i 22, odnowienie korytarzy: dolnego i górnego w budynku A ( ul. Jasna 30) oraz remont 3 klatek schodowych w budynku B ( ul. Szarych Szeregów 6 ).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 **BUDYNEK A**

 **Remont sali lekcyjnej 21**

* wykucie z muru kratki wentylacyjnej i obsadzenie nowej ( białej plastikowej bez żaluzji ),
* wykucie bruzd i zagłębień w ścianach dla instalacji elektrycznej, gniazd elektrycznych i włączników,
* zdemontowanie lamp oświetleniowych,
* zaprawienie bruzd w ścianach,
* przygotowanie powierzchni ścian i sufitu do malowania (zeskrobanie i zmycie starych farb, zagruntowanie – wzmocnienie podłoża emulsją gruntującą, wykonanie gładzi gipsowej z gipsu szpachlowego na ścianach i suficie, pogrubienie gładzi gipsowej o 2 mm ),
* dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitu i ścian z gruntowaniem ( kolory do uzgodnienia ),
* dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii do wysokości 1600 mm ( kolor do uzgodnienia ),
* wykonanie wylewki wyrównującej pod parkiet,
* położenie parkietu z deszczułek dębowych ( wielkość deszczułek i wzór ułożenia do ustalenia ),
* zamontowanie drewnianych, dębowych listew przypodłogowych - 50 x 10 mm,
* cyklinowanie i trzykrotne lakierowanie parkietu i listew przypodłogowych lakierem

o dużej odporności na ścieranie,

* wymiana 2 żeliwnych grzejników c.o. na nowe aluminiowe typu KFA G500 o wysokości 580 mm i długości 1560 mm z nowymi zaworami na rurach: doprowadzającej ( termoregulacyjny z głowicą ) i odprowadzającej wodę ( odcinający ),
* dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. ( kolor do uzgodnienia ),
* dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej ( kolor biały),
* wykonanie i przymocowanie drewnianych, lakierowanych listew ochronnych na ścianach szerokości 200 mm,
* zamontowanie w sali, przy drzwiach wejściowych drewnianych, lakierowanych, ochronnych listew kątowych wys.1600 mm, szerokość boków - 100 mm, grubość listwy - 10 mm,
* zamontowanie na parapetach wewnętrznych nakładek z PCV z kapinosem szerokość ok. 50 mm ( gładkich w kolorze białym ),
* modernizacja instalacji elektrycznej:

- wymiana na nowe 3 gniazd elektrycznych i 1 przełącznika światła,

- wykonanie dodatkowych 3 gniazd elektrycznych i 1 przełącznika,

* zamontowanie uprzednio zdjętych lamp oświetleniowych,
* wykonanie pomiarów elektrycznych ( pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -obwód 3 fazowy i pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej ).

 **Remont sali lekcyjnej 22**

* wykucie z muru 2 kratek wentylacyjnych i obsadzenie nowych ( białych plastikowych bez żaluzji ),
* wykucie bruzd i zagłębień w ścianach dla instalacji elektrycznej, gniazd elektrycznych i włączników,
* zdemontowanie lamp oświetleniowych,
* zaprawienie bruzd w ścianach,
* przygotowanie powierzchni ścian i sufitu do malowania (zeskrobanie i zmycie starych farb, zagruntowanie - wzmocnienie podłoża emulsją gruntującą, wykonanie gładzi gipsowej z gipsu szpachlowego na ścianach i suficie, pogrubienie gładzi gipsowej o 2 mm ),
* dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitu i ścian z gruntowaniem ( kolory do uzgodnienia ),
* dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii do wysokości 1600 mm ( kolor do uzgodnienia ),
* wykonanie wylewki wyrównującej pod parkiet,
* położenie parkietu z deszczułek dębowych ( wielkość deszczułek i wzór ułożenia do ustalenia ),
* zamontowanie drewnianych, dębowych listew przypodłogowych – 50 x 10 mm,
* cyklinowanie i trzykrotne lakierowanie parkietu i listew przypodłogowych lakierem o dużej odporności na ścieranie,
* wymiana 2 żeliwnych grzejników c.o. na nowe aluminiowe typu KFA G500 o wysokości 580 mm i długości 1560 mm z nowymi zaworami na rurach: doprowadzającej ( termoregulacyjny z głowicą ) i odprowadzającej wodę

 ( odcinający ),

* dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. ( kolor do uzgodnienia ),
* dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej ( kolor biały),
* wykonanie i przymocowanie drewnianych, lakierowanych listew ochronnych na ścianach szerokości 200 mm,
* zamontowanie w sali, przy drzwiach wejściowych drewnianych, lakierowanych listew ochronnych kątowych wys.1600 mm, szerokość boków - 100 mm, grubość listwy – 10 mm,
* zamontowanie na parapetach wewnętrznych nakładek z PCV z kapinosem szerokość ok. 50 mm (gładkich w kolorze białym ),
* modernizacja instalacji elektrycznej:

- wymiana na nowe 3 gniazd elektrycznych i 1 przełącznika światła,

- wykonanie dodatkowych 3 gniazd elektrycznych i 1 przełącznika,

* zamontowanie uprzednio zdjętych lamp oświetleniowych,
* wykonanie pomiarów elektrycznych ( pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 3 fazowy i pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej ).

**Odnowienie korytarza dolnego**

* przygotowanie - czyszczenie i zagruntowanie do wysokości 170 cm lamperii wykonanej z tynku cienkowarstwowego mozaikowego ( z pominięciem listwy cokołowej),
* ręczne położenie tynku cienkowarstwowego mozaikowego ( kolor do uzgodnienia).

**Odnowienie korytarza górnego**

* przygotowanie - czyszczenie i zagruntowanie do wysokości 170 cm lamperii wykonanej z tynku cienkowarstwowego mozaikowego ( z pominięciem listwy cokołowej),
* ręczne położenie tynku cienkowarstwowego mozaikowego ( kolor do uzgodnienia).

**BUDYNEK B**

 **Remont I klatki schodowej**

* przygotowanie podłoża ( zaprawienie dziur), malowanie ścian farbami emulsyjnymi ( kolor do uzgodnienia),
* przygotowanie podłoża ( zaprawienie dziur), malowanie sufitów farbami emulsyjnymi ( kolor do uzgodnienia),
* przygotowanie podłoża ( zaprawienie dziur), malowanie farbami olejnymi lamperii ( kolor do uzgodnienia),
* wykonanie i zamontowanie drewnianych, lakierowanych ( lakierem o dużej odporności na ścieranie) nakładek na poręcze balustradowe,
* malowanie farbami olejnymi istniejących balustrad schodowych ( kolor do uzgodnienia),
* wykonanie 2 szt. ażurowych ( drewnianych lub plastikowych ), trwałych osłon na okna, na półpiętrach,
* malowanie 3 szt. żeliwnych grzejników żeberkowych ( kolor do uzgodnienia),
* wykonanie 3 szt. obudów grzejników ( kolorystyka i wzór do uzgodnienia ),

 **Remont II klatki schodowej**

* demontaż 3 szt. stalowych konstrukcji,
* uporządkowanie terenu po demontażu konstrukcji stalowych,
* w miejscu zdemontowanych konstrukcji stalowych wymurowanie z bloczków ścianki do wysokości ok. 108 cm oraz wstawienie powyżej witryny ze szkła bezpiecznego ( zgodnie z załączoną dokumentacją projektową),
* obustronne licowanie wymurowanej ścianki płytkami klinkierowymi ( zgodnie z załączoną dokumentacją projektową),
* demontaż istniejących balustrad stalowych,
* wykonanie i montaż nowych, metalowych balustrad ze stali nierdzewnej wg wzoru,
* przygotowanie podłoża ( zaprawienie dziur), malowanie ścian farbami emulsyjnymi ( kolor do uzgodnienia),
* przygotowanie podłoża ( zaprawienie dziur), malowanie sufitów farbami emulsyjnymi ( kolor do uzgodnienia),
* przygotowanie - uzupełnienie i zagruntowanie do wysokości 160 cm lamperii,
* ręczne położenie tynku cienkowarstwowego mozaikowego ( kolor do uzgodnienia),

 **Remont III klatki schodowej**

* przygotowanie podłoża ( zaprawienie dziur), malowanie ścian farbami emulsyjnymi ( kolor do uzgodnienia),
* przygotowanie podłoża ( zaprawienie dziur), malowanie sufitów farbami emulsyjnymi ( kolor do uzgodnienia),
* przygotowanie podłoża ( zaprawienie dziur), malowanie farbami olejnymi lamperii ( kolor do uzgodnienia),
* wykonanie i zamontowanie drewnianych, lakierowanych ( lakierem o dużej odporności na ścieranie) nakładek na poręcze balustradowe,
* malowanie farbami olejnymi istniejących balustrad schodowych ( kolor do uzgodnienia),
* wykonanie 1 szt. ażurowej ( drewnianej lub plastikowej ), trwałej osłony na okna, na półpiętrach,
* malowanie 3 szt. żeliwnych grzejników żeberkowych ( kolor do uzgodnienia

3. Wykonawca przed opracowaniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z terenem robót.

4. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

 obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem uprawnionego kierownika robót.

 Wykorzystane materiały powinny być pełnowartościowe, powinny posiadać odpowiednio;

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności z Polską

 Normą, lub aprobatą techniczną.

**III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

 Termin wykonania zamówienia upływa w dniu **25 sierpnia 2018 r.**

**IV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z treścią wzoru formularza oferty -załącznik nr 1.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona

 i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

1. Wraz z ofertą należy dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 oraz wypełniony kosztorys ofertowy załącznik nr 6.
2. Wszelkie zmiany w treści oferty ( poprawki, przekreślenia , itp.) muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym wypadku powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.

**V MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

 1. Formularz ofertowy załącznik nr 1 , oświadczenie załącznik nr 2 i kosztorys robót

 załącznik nr 6 ( dopuszcza się własne kosztorysy z uwzględnieniem poszczególnych

 zadań) wypełnione w całości, podpisane przez osobę uprawnioną do składania

 oświadczeń woli wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub aktualnym

 zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności należy przesłać listem

 poleconym lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie , w siedzibie

 Zamawiającego, tj. Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie,

 ul. Jasna 30, 96-100 Skierniewice z dopiskiem:

 „**Oferta na** w**ykonanie remontu w Szkole Podstawowej nr 4**

 **im. M. Skłodowskiej - Curie w Skierniewicach . Nie otwierać do dnia 27 czerwca**

 **2018 r.”**

 2. W formularzu oferty należy podać ryczałtową cenę brutto za realizację całego

 przedmiotu zamówienia.

 3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

 4. Termin składania ofert upływa dnia **27 czerwca 2018 r. o godz. 1000.**

 **W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data i godzina otrzymania przesyłki**

 **przez Zamawiającego**

**VI OCENA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 1030, w Szkole Podstawowej nr 4 w Skierniewicach, ul. Jasna 30, w sekretariacie.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania zapytania ofertowego.
5. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny, **najniższa cena brutto - 100 %.**

**VII INFORMAJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców pisemnie.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada warunkom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą - najniższa cena brutto - 100%

**VIII DODATKOWE INFORMACJE**

 Dodatkowych informacji dotyczących budynku B udziela kierownik gospodarczy – Andrzej Szkopiński tel. 46 833 53 98 w godz. 8 - 15, dotyczących budynku A zastępca kierownika gospodarczego - Ewa Koźbiał tel. 510 247 160 w godz. 8 - 1430

**IX ZAŁĄCZNIKI**

1. Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1.
2. Oświadczenie - załącznik nr 2
3. Umowa - załącznik nr 3
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 4
5. Przedmiar - załącznik nr 5A i 5B
6. Kosztorys ofertowy - załącznik nr 6A
7. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 7